Spirale JVCB -**cadre général** et introduction simplifiée**:**

1. La distribution est connue à 3 ♠ou à 3 SA :

Le relayeur (R) a les alternatives suivantes :

4 ♣ demande de points ARD (A=3, R=2, D=1), aussi appelés points de chelem (SP)

4 ♦ enchère « Terminator » ; oblige à 4 ♥, R décide du contrat final

4 ♥/♠/4SA Optionnal Blackwood (dans la plus longue - 1ère couleur de l’ouvreur/2è/3è)

Autres enchères : propositionnelles de chelem au niveau de 5, conclusion au niveau de 6

Sur 4 ♣ :

1. l’ouvreur annonce son nombre de SP (4 paliers possibles : 4♦→ 4SA), 4♦ étant le minimum de SP de la zone promise, 4 ♥ montrant minimum +1, et ainsi de suite…

***Correspondance entre les points classiques (A=4, R= 3, etc..) et les points ARD (SP) :***

***La zone 11-13 correspond à 6-9 SP, 14-16 à 8-11 SP, 17-21 à 10-13+ SP***

1. Lorsque le nombre de SP de l’ouvreur est connu, le relais suivant demande la parité des Rois :

L’ouvreur annonce l’enchère collante au relais (enchère d’arrêt/STOP) avec un nombre impair de Rois, une autre enchère (ZOOM) annonce un nombre pair de Rois. Pour ce dernier cas, l’enchère produite dépendra des honneurs ARD détenus par l’ouvreur.

***Suite au nombre de points SP déclarés par l’ouvreur, on considère que le relayeur (R) connait la combinaison des honneurs ARD de l’ouvreur (càd que R sait combien d’As, de Rois et de Dames sont détenus par l’ouvreur)***

1. Localisation des honneurs ARD de l’ouvreur via la spirale/denial scan

Principe du denial scan : tant que l’ouvreur détient les honneurs interrogés par le scan, il saute une enchère par honneur détenu, et s’arrête lorsque l’honneur demandé n’est pas en sa possession. Les honneurs (Rois et Dames seulement) sont interrogés suivant cet ordre :

* Les rois des couleurs au moins 4ème (en commençant par la plus longue)
* Les dames des couleurs au moins 5ème (en commençant par la plus longue)
* Les rois des couleurs 3ème, puis 2ème
* Les dames des couleurs 4ème, puis 3ème, puis 2ème
* Le roi dans le singleton
* Les valets en commençant par la couleur la plus longue, un valet singleton ne peut pas être décrit
* La dame dans le singleton

Lorsque le dernier Roi a été décrit, on passe aux dames, puis aux valets en sautant les couleurs où les deux membres de la paire savent qu’il n’y a (plus) rien à scanner.

Le dernier relais possible est 6♠, l’ouvreur ne pouvant jamais dépasser l’enchère de 7♣

Exemple (Round 21, board 23 du RR à Marrakech, où Arts-De Roos ont été les seuls à annoncer 7♥ dans la BB ; ils pensaient avoir un fit 4-4 à ♥) :

x ARDxx

AVx RD109

ADxx Rx

ADxxx xx

1T 1SA\* (FM)

…3SA (17+, 1345) 4T

4C (11 SP) 4P

5C (0/2 Rois, la DT, la DK, pas le VT) 5P (l’ouvreur n’a pas de Roi, il a donc 3 As et 2 Dames)

5SA (pas le VK) 6T

6C (le VC, pas la DP) 7C